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	Sjekk OK
	Sjekk ikke OK
	Kommentarfelt
	TG
	KG

	1
	VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen 
 
	
	
	Koia står fritt til, og er ikke om-gitt av buskvegetasjon, men høy skog i sør og vest gjør miljøet noe skyggefullt.
	1
	 

	2
	FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon.  
I så fall hvor? 
	
	OBS
	Tørrmurt grunnmur med forholdsvis god avstand til bakken. Det er likevel tendenser til begroing i svillsona på nordre langvegg.
	
	 

	3
	DRENERING. Kontroller overflatedrenering, sjekk hvor vannet renner. Bakkenivå. 
	OK
	
	Ligger på sandgrunn som absorberer overflatevann relativt raskt.
	1÷
	 

	4
	YTTERVEGGER. Sjekk fukt ev. sprut fra takdrypp eller takrennedrypp.  
Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? 
	
	
	Noen tæringer i svillsona. Det er usikkert om disse stammer fra tida før koia for om lag 20 år siden ble hevet noe, eller om råtedannende fukt fortsatt er et problem. Ytterveggene har en gang vært innsatt med et rødbrunt fargestoff, muligens beis. Vi bør rådføre oss med malingskonservator om koie-veggen bør få fornyet overflate-behandling.
	2
	 

	5
	Gulv. Sjekk bjelkelag, fuktnivå i krypkjeller. 
	


	
	Her er det vanskelig å sjekke undersida av golvet uten å demontere deler av det.
	?
	 

	6
	SKADEDYRANGREP. Sjekk om aktivitet fra skadedyr, eller at det er tegn som viser at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? 
	
	OBS
	Ingen observerte skadedyr-angrep.
	1
	 

	7
	TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. 
Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? 
 
	
	OBS
	Takrenner kunne gitt svillsona ytterligere beskyttelse, men dette ville stride mot konseptet med enkelt flyttbare konstruk-sjoner. Takkonstruksjonen er egner seg ikke for rennemon-tasje.
	?
	 

	8
	TAK. Utv. Sjekk yttertekking for skader og isbord, og vindskier for råte.  
TAK. Innv. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. 
	OK
	
	Bygningen har papptekket saltak. Taket later fortsatt til å være tett.
	1
	 

	9
	VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert.	 
Sjekk om vindusrammer har god innfesting og er uten skadet glass. 
	
	OBS
	Vinduet i den vestre gavlveggen har vært demontert for vedlike-hold de to siste sesongene, og har i mellomtida vært erstattet av ei huntonitplate. Døra henger noe, men er ellers i orden. Vindysgrindser og omramminger bør få et nytt strøk med linoljemaling.
	2
	 

	10
	PIPER. Sjekk om risiko for vann inn i pipa. Det bør være pipehelle. 
	OK
	
	Røykavløpet har blikkhatt med skuddskader. Den underlig-gende ventilatoren er rustskadd.
	1÷
	 

	11
	El-anlegg. Sjekk når siste faglige el-kontroll var. Gjør en egenkontroll. 
	
	
	Denne oppgaven er utenfor konservatorens kompetanse-felt.
	 
	 

	12
	Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere.  
	
	
	Også denne oppgaven må løses av noen med en elektro-kompetanse som jeg mangler.
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Tilleggskommentarer og eventuelt bilder.  

