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KOMMENTARFELT
	


TG/KG


	1
	VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen.
	OK
	
	
	Koia står fritt til, og er ikke omgitt av buskvegetasjon, men høy skog i sør og vest gjør miljøet noe skyggefullt
	1/2

	2
	FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor?
	OK
	
	
	Tørrmurt
	1

	3
	YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor?
	OK
	
	
	Noe fukt og begroing etter oppslag fra takdrypp. Fukt- og råte i svillsonen. Her ville takrenner gjort underverker, sjøl om det strider mot konseptet med flyttbare konstruksjoner.
	2+

	4
	SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor?
	OK
	
	
	Ingen åpenbare skadedyrangrep.
	1

	5
	TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor?
	
	
	
	Mangler. Bygningen har aldri hatt renner, og konstruksjonen vanskeliggjør montasje
	?

	6
	TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte.
TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe.
	OK
	
	
	Papptak. Er lettet for lauv og barstrø
	1

	7
	VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert.
Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet.
	
	
	
	Vinduer bør males og få supplerende belisting. Døra OK, men henger noe
	1/2

	8
	PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle.
	OK
	
	
	Blikkhatt med skuddskader, er reparert over takflata. Underliggende ventilator er rustskadd.
	1

	9
	EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll.
	
	
	
	
	

	10
	Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere.
	
	
	
	
	

	11
	SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet.
	
	
	
	
	

	12
	DIVERSE
	
	
	
	
	

	
	OVERORDNET TILTAKSKLASSE
	
	
	
	
	2

	
	TILLEGGSKOMMENTARER
	Her er det fukt i svillsonen som er hovedproblemet. Ytterkledningen vurderes malt 
	



