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	Sjekk OK
	Sjekk ikke OK
	Kommentarfelt
	TG
	KG

	1
	VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen 
 
	
	
	Koia står fritt til, og er ikke om-gitt av buskvegetasjon, men høy skog i sør og vest gjør miljøet noe skyggefullt.
	1
	 

	2
	FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon.  
I så fall hvor? 
	
	OBS
	Tørrmurt grunnmur (egentlig hjørnesteiner med «mellom-røyset» småstein) med forholdsvis god avstand til bakken. Det har likevel tendenser til begroing i svillsona på nordre langvegg.
	
	 

	3
	DRENERING. Kontroller overflatedrenering, sjekk hvor vannet renner. Bakkenivå. 
	OK
	
	Ligger på sandgrunn som absorberer overflatevann relativt raskt.
	1÷
	 

	4
	YTTERVEGGER. Sjekk fukt ev. sprut fra takdrypp eller takrennedrypp.  
Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? 
	
	
	Koia har noen tæringer i svillsona. Det er usikkert om disse stammer fra tida før den for drøyt 20 år siden ble hevet noe, eller om råtedannende fukt fortsatt er et problem. Ytterveggene har en gang vært innsatt med et rødbrunt fargestoff, muligens beis. Høsten 2026 ble den malt med rødbrun linoljemaling fra Ottosons Färgmakeri. Samtidig ble hjørnebord, vindusgrinder og vindusgerikter malt med kvit linoljemaling fra en annen svensk produsent, Wibo.
	1÷
	 

	5
	Gulv. Sjekk bjelkelag, fuktnivå i krypkjeller. 
	


	
	Her er det vanskelig å sjekke undersida av golvet uten å demontere deler av det.
	?
	 

	6
	SKADEDYRANGREP. Sjekk om aktivitet fra skadedyr, eller at det er tegn som viser at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? 
	
	OBS
	Ingen observerte skadedyr-angrep.
	1
	 

	7
	TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. 
Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? 
 
	
	OBS
	Takrenner kunne gitt svillsona ytterligere beskyttelse, men dette ville stride mot konseptet med enkelt flyttbare konstruk-sjoner. Takkonstruksjonen er egner seg ikke for rennemon-tasje.
	?
	 

	8
	TAK. Utv. Sjekk yttertekking for skader og isbord, og vindskier for råte.  
TAK. Innv. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. 
	OK
	
	Bygningen har papptekket saltak. Taket later fortsatt til å være tett.
	1
	 

	9
	VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert.	 
Sjekk om vindusrammer har god innfesting og er uten skadet glass. 
	
	OBS
	Vinduet i den vestre gavlveggen ble for cirka tre år siden ødelagt av noen som pælmet en stein inn i koia og dermed knuste glass og knekte ei sprosse. Siden den gang har vindusåpningen vært stengt ved hjelp av ei huntonittplate og vinduet har ligget i verk-stedet på Glomdalsmuseeet for reparasjon. Vinduet ble gjeninnsatt høsten 2026.
	1
	 

	10
	PIPER. Sjekk om risiko for vann inn i pipa. Det bør være pipehelle. 
	OK
	
	Røykavløpet har blikkhatt med skuddskader. Den underlig-gende ventilatoren er rustskadd.
	1÷
	 

	11
	El-anlegg. Sjekk når siste faglige el-kontroll var. Gjør en egenkontroll. 
	
	
	Denne oppgaven er utenfor konservatorens kompetanse-felt.
	 
	 

	12
	Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere.  
	
	
	Også denne oppgaven må løses av noen med en elektro-kompetanse som jeg mangler.
	 
	 

	
	OVERORDNET TILTAKSKLASSE 
	1


 
Tilleggskommentarer og eventuelt bilder.  
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