
	
Museum 
	 Anno Norsk skogmuseum

	Bygningens nummer og navn  
	 SJF-B.0028  Slåttebu («Bakkabua») fra Røros 

	Etasjer
	 1

	Insp. utført av 
	 Bjørn Bækkelund

	Værforhold under insp. 
	 Solskinn etter en regnværsperiode

	Dato 
	 21. september 2026


Forenklet skjema for tilstandsvurdering 
	
	 
	Sjekk OK
	Sjekk ikke OK
	Kommentarfelt
	TG
	KG

	1
	VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen 
 
	
	OBS
	Bua ligger i glissen skog, i utkanten av en åpen plass. Det er forholdsvis god luftsirkula-sjon, men likevel noe skygge-fullt. Det er 1,9 meter til nærmeste store furu, 2,8 meter til nærmeste store bjørk. Sistnevnte kan gjerne felles, for treet er skrantende og heller mot buas nordvestre hjørne.
	2
	 

	2
	FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon.  
I så fall hvor? 
	
	OBS
	Bua ligger på tørrmur, i tilfreds-stillende avstand fra bakken. Murkrona stikker langt ut fra svillstokkene, og kan derfor «fange» vann. 
	2
	 

	3
	DRENERING. Kontroller overflatedrenering, sjekk hvor vannet renner. Bakkenivå. 
	
	
	Bygningen ligger i flatt lende, på sandgrunn som absorberer overflatevann raskt.
	2
	 

	4
	YTTERVEGGER. Sjekk fukt ev. sprut fra takdrypp eller takrennedrypp.  
Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? 
	
	
	Tømmeret i bua er til dels sterkt forvitret – særlig på nordvegg-en. Vi vet ikke sikkert i hvilken utstrekning råteutviklinga har fortsatt etter at huset kom til NSM, men øvre del av det nordøstre hjørnet var fuktig under besiktigelsen. Her er takutstikket kun 15 centimeter. Svillstokken på vestre langvegg har råteskader og boremjøl som kan tyde på angrep fra stripete borebiller.
	3
	 

	5
	Gulv. Sjekk bjelkelag, fuktnivå i krypkjeller. 
	


	
	Koia har jordgolv.
	 
	 

	6
	SKADEDYRANGREP. Sjekk om aktivitet fra skadedyr, eller at det er tegn som viser at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? 
	
	
	Ingen observerte skadedyr-angrep.
	 
	 

	7
	TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. 
Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? 
 
	
	
	Bygningen har ikke takrenner, men står som nevnt godt opp fra bakken. Utstikkende ender fra plankebrisker (ført gjennom lafteveggen) fanger fukt.
	2
	 

	8
	TAK. Utv. Sjekk yttertekking for skader og isbord, og vindskier for råte.  
TAK. Innv. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. 
	
	
	Bua har torvtak med grunn-mursplast som fuktsperre. Grunnmursplasten er lagt opp-ned. Taket lekker ved den nordøstre nova. Fukten brer seg nedover veggen og kan med tida generere store råteskader.
	2÷
	 

	9
	VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert.	 
Sjekk om vindusrammer har god innfesting og er uten skadet glass. 
	
	
	Døra virker sekundær. Den har fuktskjolder i nederkant, men er likevel i god stand. Døråp-ningen har antakelig aldri hatt beitskier som har vært innfelt i stokkendene, bare planker som har vært spikret på disse.
	2
	 

	10
	PIPER. Sjekk om risiko for vann inn i pipa. Det bør være pipehelle. 
	
	
	Østsida av ljoreåpningen har mangelfull nevertildekning. Her ledes vann inn i takåsen og danner grobunn for tømmer-sopp og råte. En varelem har ligget over åpningen i vinter-sesongen, men lemmen har vært for kort. 
	 2÷
	 

	11
	El-anlegg. Sjekk når siste faglige el-kontroll var. Gjør en egenkontroll. 
	
	
	Denne oppgaven er utenfor konservatorens kompetanse-felt.
	 
	 

	12
	Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere.  
	
	
	Også denne oppgaven må løses av noen med en elektro-kompetanse som jeg mangler.
	 
	 

	
	OVERORDNET TILTAKSKLASSE 
	2÷


 
Tilleggskommentarer og eventuelt bilder.  
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