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	Sjekk OK
	Sjekk ikke OK
	Kommentarfelt
	TG
	KG

	1
	VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen 
 
	
	OBS
	Bygningen står i et miljø med mye vegetasjon, og et grønn-skjær på veggene indikerer dårlig opptørking etter råværs-perioder.
	2
	 

	2
	FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon.  
I så fall hvor? 
	OK
	
	Koia står på sandgrunn, på en tørrsteinsmur. Krona på denne muren er litt for bred og «fanger» vann. Det er ikke observert setninger.
	1÷
	 

	3
	DRENERING. Kontroller overflatedrenering, sjekk hvor vannet renner. Bakkenivå. 
	
	
	Koia ligger på sandgrunn som absorberer overflatevann raskt. 
	1
	 

	4
	YTTERVEGGER. Sjekk fukt ev. sprut fra takdrypp eller takrennedrypp.  
Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? 
	
	
	Svillstokkene på langsidene har vært fukteksponerte, særlig ved inngangsdøra til koierom-met. En antikvarisk orientert blikkenslager har hjulpet oss med blikkforete takrenner, som ser ut til å gi god skjerming. Begge rennene heller mot vest, der de ender såpass langt fra bygningskroppen at fuktopp-slag ikke er noe problem. Lauv og barnåler ble fjernet fra rennene under befaringa. Dette bør gjøres et par ganger i året. Råten i svillen under døra til burommet holdes under obser-vasjon.
	2
	 

	5
	Gulv. Sjekk bjelkelag, fuktnivå i krypkjeller. 
	


	
	Det er umulig å observere undersida av golvene i denne bygningen. En luftelur i østre gavl leder vann inn på golvet i stallrommet.
	?
	 

	6
	SKADEDYRANGREP. Sjekk om aktivitet fra skadedyr, eller at det er tegn som viser at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? 
	
	
	En beboer under jakt- og fiske-dagene mente å ha observert «smådyr» ved vinduet i bu-rommet. Skadedyraktivitet ble ikke observert under befaringa.
	
	 

	7
	TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. 
Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? 
 
	
	
	Bygningen har takrenner, som fungerer – jfr. pkt. 4.
	
	 

	8
	TAK. Utv. Sjekk yttertekking for skader og isbord, og vindskier for råte.  
TAK. Innv. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. 
	OK
	
	Bygningen har bølgeblikktak. Taket er tett, men løvfall bør børstes vekk hvert år for å forsinke rustdanning.
	1
	 

	9
	VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert.	 
Sjekk om vindusrammer har god innfesting og er uten skadet glass. 
	
	
	Vinduene bør kittes med lin-oljekitt. Den nedre delen av dørbladene har tilløp til råte.
	2
	 

	10
	PIPER. Sjekk om risiko for vann inn i pipa. Det bør være pipehelle. 
	
	
	Det ble ikke remontert ildsted med røykkanal etter at bygning-en ble flyttet til museet. Dette er en mangel, men ikke et ved-likeholdsproblem.
	1
	 

	11
	El-anlegg. Sjekk når siste faglige el-kontroll var. Gjør en egenkontroll. 
	
	
	Denne oppgaven er utenfor konservatorens kompetanse-felt.
	 
	 

	12
	Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere.  
	
	
	Også denne oppgaven må løses av noen med en elektro-kompetanse som jeg mangler.
	 
	 

	
	OVERORDNET TILTAKSKLASSE 
	2


 
Tilleggskommentarer og eventuelt bilder.  
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