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	Sjekk OK
	Sjekk ikke OK
	Kommentarfelt
	TG
	KG

	1
	VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen 
 
	OK
	
	Bygningen står i relativt åpent lende. Det skyter opp bjørke-krat rundt et par stubber. Dette bør holdes nede.
	1
	 

	2
	FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon.  
I så fall hvor? 
	OK
	
	Koia er reist på en gråsteins-mur som er påstøpt betong-forblending. Denne påstøpinga er ikke gunstig for svillstok-kene, men takket være forholdsvis lave vegger og lange takutskott har det foreløpig gått bra. Murverket har en gammel setning ved overgangen mellom den delen som bærer koierommet og den delen som bærer den foranliggende gangen, som delvis er utført i bordkledd bindingsverk. Dette anses ikke for å representere noe akutt problem.
	 1/2
	 

	3
	DRENERING. Kontroller overflatedrenering, sjekk hvor vannet renner. Bakkenivå. 
	OK
	
	I forbindelse med takomleg-ging på denne koia i 2024 ble det gravd lave, åpne forsenk-ninger som skal trekke over-flatevann ut fra koieveggen og mot elva.
	1
	 

	4
	YTTERVEGGER. Sjekk fukt ev. sprut fra takdrypp eller takrennedrypp.  
Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? 
	OK
	
	Veggene ser ut til å være godt beskyttet for fukt. De er muligens malt med maling som har dårlige diffusjons-egenskaper, men dette ser foreløpig ikke ut til å represen-tere noe stort problem.
	1÷
	 

	5
	Gulv. Sjekk bjelkelag, fuktnivå i krypkjeller. 
	


	
	Her er det ikke mulig å se innunder golvet uten å grave og ødelegge eksisterende mur.
	?
	 

	6
	SKADEDYRANGREP. Sjekk om aktivitet fra skadedyr, eller at det er  
tegn som viser at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor 
	
	
	Ingen observerte skadedyr-angrep.
	 
	 

	7
	TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. 
Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? 
 
	OK
	
	Koia fikk takrenner i forbindelse med takomlegging i 2024. Rennene fungerer bra.
	1
	 

	8
	TAK. Utv. Sjekk yttertekking for skader og isbord, og vindskier for råte.  
TAK. Innv. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. 
	OK
	
	Denne koia fikk nytt tak i 2024, to år etter at takutstikket mot søndre langvegg. Huset hadde torvtak da museet overtok det fra Glomma fellesfløtingsfor-ening, men gamle fotografier viste at det hadde hatt bølge-blikktak tidligere. Vi valgte å legge ny bølgeblikk.
Innertaket har en liten råte-skade ved møtet med peis-kappa, antakelig fordi tidligere pipebeslag har vært for dårlige. Vi antar at lekkasjen opphørte med takomlegginga i 2024.
	1
	 

	9
	VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert.	 
Sjekk om vindusrammer har god innfesting og er uten skadet glass. 
	OK
	
	Vinduer og dører ser ut til å være i orden. 
	1
	 

	10
	PIPER. Sjekk om risiko for vann inn i pipa. Det bør være pipehelle. 
	OK
	
	Pipa er i orden. Overliggende helle lå direkte på murkrona, men ble litt hevet for å oppnå bedre lufting i koierommet i 2024. Denne overdekningen kunne med fordel hatt ei ørlita helling slik at fukten der renner i takets hellingsretning.
	1
	 

	11
	El-anlegg. Sjekk når siste faglige el-kontroll var. Gjør en egenkontroll. 
	
	
	Denne oppgaven er utenfor konservatorens kompetanse-felt.
	 
	 

	12
	Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere.  
	
	
	Også denne oppgaven må løses av noen med en elektro-kompetanse som jeg mangler.
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