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KOMMENTARFELT
	



TG/KG


	1
	VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen.
	OK
	
	
	Ligger på ei åpen slette uten skyggedannende trær.
	1

	2
	FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor?
	OK
	
	
	Bygningen ligger på en lav tørrsteinsmur av bruddstein.
	1/2

	3
	YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor?
	
	OBS!
	
	Laftekonstruksjonen er stubbet etter mange ombygninger. Vegglivet virker likevel stabilt. Enkelte laftehoder stikker lengre ut en takutstikket. De fanger fukt og utvikler råte. Et forsøk på overdekning med lapper av takpapp ser ut til å ha vært vellykket.
	2

	4
	SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor?
	OK
	
	
	Ingen observerte skadedyrangrep.
	1

	5
	TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor?
	
	
	
	Bygningen har ikke takrenner.
	

	6
	TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte.
TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe.
	OK
	
	
	Torvtak med grunnmursplast som fuktsperre. Ingen observerte lekkasjer. Det bør renskes opp rundt torvhaldsstokken.
	1

	7
	VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert.
Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet.
	OK
	
	
	Labankdører
	

	8
	PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle.
	OK
	
	
	Åpen esse med gråsteinsmurt skorstein, sementfuget. Har topphelle.
	1

	9
	EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll.
	
	
	
	
	

	10
	Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere.
	
	
	
	
	

	11
	SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet.
	
	
	
	
	

	12
	DIVERSE
	
	
	
	
	

	
	OVERORDNET TILTAKSKLASSE
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