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	Sjekk OK
	Sjekk ikke OK
	Kommentarfelt
	TG
	KG

	1
	VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen 
 
	OK
	
	Bygningen står på en åpen grasplen. Her kan ikke skygge-eller leeffekter fra trevegeta-sjon sies å være noe problem.
	1
	 

	2
	FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon.  
I så fall hvor? 
	OK
	
	Bygningen står på en tørrmurt gråsteinsmur. Denne virker stabil. Høyden over jordbakken er tilfredsstillende så lenge grasvegetasjonen klippes.
	1
	 

	3
	DRENERING. Kontroller overflatedrenering, sjekk hvor vannet renner. Bakkenivå. 
	OK
	
	Bygningen står på ei flat slette med sandjord, som absorberer regnvann relativt raskt. 
	1
	 

	4
	YTTERVEGGER. Sjekk fukt ev. sprut fra takdrypp eller takrennedrypp.  
Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? 
	
	OBS
	Dette er et laftehus der vegglivene har måtte tåle flere ombygginger, bl.a. ved flytting av døråpninger. Veggene virker likevel stabile. Enkelte lafte-hoder stikker lengre ut en tak-utstikket på østre side. Disse har fanget fukt, og ett av dem (nederst på sørøstre hjørne) er brukket på grunn av råte. Et annet ble overdekt med en tjærepappbit ved en tidligere besiktigelse, noe som later til å ha hatt gunstig effekt.
	2
	 

	5
	Gulv. Sjekk bjelkelag, fuktnivå i krypkjeller. 
	OK


	
	Denne bygningen har jordgolv.
	1
	 

	6
	SKADEDYRANGREP. Sjekk om aktivitet fra skadedyr, eller at det er  
tegn som viser at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor 
	
	
	Ingen observerte skadedyr-angrep.
	 
	 

	7
	TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. 
Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? 
 
	
	
	Bygningen har ikke takrenner, antakelig fordi den er torv-tekket og ikke hadde renner da den ble demontert i Tinn.
	 
	 

	8
	TAK. Utv. Sjekk yttertekking for skader og isbord, og vindskier for råte.  
TAK. Innv. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. 
	
	
	Torvtak med grunnmursplast som fuktsperre. Det kunne virke som jordgolvet i midten av søndre del av smierommet var noe fuktig, men jeg observerte ingen fukt i taket.
	?
	 

	9
	VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert.	 
Sjekk om vindusrammer har god innfesting og er uten skadet glass. 
	
	
	Bygningen har labankdører i begge gavler samt to vinder på østre gavlvegg. Vinduene var antakelig nye da smia ble gjenoppført på museet i 1991-92.
	2
	 

	10
	PIPER. Sjekk om risiko for vann inn i pipa. Det bør være pipehelle. 
	
	
	Smia har sementfuget gråsteinspipe. Den later til å være i orden.
	1
	 

	11
	El-anlegg. Sjekk når siste faglige el-kontroll var. Gjør en egenkontroll. 
	
	
	Denne oppgaven er utenfor konservatorens kompetanse-felt.
	 
	 

	12
	Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere.  
	
	
	Også denne oppgaven må løses av noen med en elektro-kompetanse som jeg mangler.
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Tilleggskommentarer og eventuelt bilder.  


