Orgelpiper  RMT 1132 A-W
	
	Type
	Etikett
	Tall
	Øvrig
	Mål
	

	
	
	Siffer m blyant
	håndskrevet
	
	Lengde
	mensur
	bredde
	høyde

	A
	rekt
	C 6
	14 / 6
	
	1120
	1090
	70
	90

	B
	rekt
	Dis 6
	24 / 6
	
	1130
	995
	80
	100

	C
	Rekt
	D 6
	 -
	
	1050
	985
	70
	90-85

	D
	rekt
	F 5
	23 / 5
	
	1055
	1020ca
	80
	60

	E
	konisk
	E 6
	17 / 6
	”23 / [?]”
	940
	900
	65
	80

	F
	konisk
	E/F 6, 5, 4
	28 / 5
	
	970
	864
	75
	95

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	G
	rekt
	B[?] 5
	22 / 5
	
	965
	885
	55
	70

	H
	rekt
	F 6
	 -
	”N 6” / 26[?]
	965
	800
	65
	70

	I
	rekt
	[-] 5
	29 / 5
	
	880
	810
	55
	60

	J
	rekt
	Cis 5
	21 / 5
	
	820
	755
	50
	65

	K
	rekt
	A 5
	30 / 5
	
	780
	725
	60
	70

	L
	rekt
	Gis 6
	15 / 6
	Har norsk avispapir påklistret på siden. Fakturstil
	775
	655
	75
	75

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M
	konisk
	B 5
	14 / 5
	
	750
	601
	45
	80

	N
	rekt
	Cis 5
	32 / 5
	
	630
	630
	60
	55

	O
	rekt
	A 4
	30 / 4
	
	602
	575
	70
	70

	P
	konisk
	D 5
	15 / 5
	
	620
	525
	40
	55

	Q
	rekt
	Cis 6
	38 / 6
	
	545
	520
	55
	50

	R
	rekt
	Dis 6
	39 / 6
	
	575
	430
	50
	60

	S
	rekt
	C 3
	32 / 3
	
	290
	275
	30
	35

	T
	Rekt?
	A 6
	36 / 5[!]
	”Ge/Gi” i blyant + ”A” i blyant
	640
	640 ca
	50
	5 (hyllemål)

	U
	Rekt?
	B 
	 -
	No 6 / 20
	605
	600 ca
	70
	10 (hyllemål)

	V
	Rekt
	Dis 4
	29 / 4
	
	970
	925 ca
	60 (90 hyllemål)
	80 (35 hyllemål)

	W
	5 stykker orgelpipesider rød farge
	695
	
	75
	40


”Rekt” = Rektangulær 

Med mer +/-5 mm

Mensur er målet fra underlabiets slutt til enden på korteste side.

De fleste har etiketter med trykt tonnavn + et siffer skrevet ved siden, over eller under navnet.

De fleste piper har håndskrevne (m blyant?) pipenummer, på noen skrevne flere ganger, sannsynlig ved ulike tilfellen.
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